# Electrosluch Prototype

## Idee

Inspiriert durch Max, der durch das Make-Magazin inspiriert wurde.

Die Schaltung dient dazu, Änderungen im elektrischen Feld mit Spulen (Induktoren) über einen Op-Amp verstärkt als elektrische Signale an eine Kopfhörer-Buchse auszugeben.

Die Chaospott-Lötkolbenschwinger Catalyst und 0zark haben die Schaltung auf ein PCB übertragen.

Erfinder des Gerätes ist der slovakische Musiker und Bastler LOM, der seine ursprüngliches Design hier veröffentlicht hat: 

https://github.com/LOM-instruments/Elektrosluch-DIY